### Использование Экспорта

Панель Экспорт содержит несколько установок, которые можно менять, чтобы добиться высокого качества изображений. Для доступа к этой вкладке нажмите и удерживайте клавишу Shift и выберите команду Дополнительные настройки меню Правка.

Графические изображения, представленные в этом руководстве, получены при установке Масштаба изображения в буфере, задаваемого на панели Экспорт, равного 400%. После вставки в программу верстки они уменьшены до 25%.

##### Улучшение качества копии изображения

Хотя каждый объект отрисовывается гладко, точность отрисовки скопированных объектов ограничивается экранным разрешением. При изменении размеров или распечатке подобных изображений могут появиться небольшие погрешности и неточности. Для минимизации этих погрешностей следует выставлять Масштаб изображения в буфере 200%, 400% или 800% от нормального размера этих изображений на экране. После вставки из буфера обмена в текстовый редактор или графическую программу изображение нужно уменьшить в соответствующее число раз. В результате получится изображение исходного размера, но значительно более высокого качества, пригодное для печати с высоким разрешением или публикации.

##### Стрелки

Если необходимо, чтобы на изображении для печати или копирования появились стрелки, достаточно отметить опцию Выводить стрелки на лучах и прямых.

##### Качество печати ГМТ

При экспорте изображения или выводе его на принтер с высоким разрешением может стать заметным расположение опорных точек ГМТ или графиков функций, так как интервалы между опорными точками отрисовываются как отрезки. Для получения более гладких ГМТ и графиков функций нужно выставить Качество вывода кривых равное 5x или 10x, увеличивая тем самым в 5 или 10 раз число опорных точек при печати или копировании.

См. также
Дополнительные настройки
Экспорт
Вырезание части чертежа