## Толщина линии

Команды подменю Толщина линии устанавливают линии выделенных объектов прерывистыми, тонкими или жирными для объектов следующих типов: прямолинейные объекты, окружности, дуги, ГМТ, графики и координатные сетки. Чтобы изменить вид линии, необходимо:

1. Выделить объект, вид линии которого следует поменять.

2. Выбрать требуемый вид из подменю Толщина линии меню Вид.

Выбор того или иного вида линии устанавливает, что все вновь создаваемые объекты, типа прямолинейных объектов и кривых, будут изображаться кривыми этого же вида.

Чтобы изменить вид линий данного объекта, не влияя на линии вновь создаваемых, нужно удерживать нажатой клавишу Shift при выполнении команды.

Команда Толщина линии имеет особенности, касающиеся объектов двух типов - координатные сетки, функции и ГМТ.

Если выделена координатная сетка, то название вида линии Пунктирная заменяется названием Точечная.

Толщина линии | Вид сетки | Вид ГМТ и графиков
Точечная (Сетки) или Пунктирная (графики) |  |
Тонкая |  |
Жирная |  |

См. также
Отрезки, лучи и прямые
Окружности и дуги
Системы координат
Функции
ГМТ
Свойства объекта