### Полярный вектор переноса

Эту опцию следует выбирать для того, чтобы определить трансляцию на заданное расстояние и угол.

При определении полярного вектора, положительный угол указывает на вращение против часовой стрелки, а отрицательный - по часовой стрелке.

Расстояние может быть заданным (в единицах длины) или оно может быть отмеченным (при помощи команды Отметить расстояние отмечается Измерение длины). Если необходимо использовать измерение расстояния, которое имеется на чертеже, но не было еще отмечено, то можно щелкнуть это измерение и, тем самым, отметить его.

Угол может быть заданным (в угловых единицах) или он может быть отмеченным (при помощи команды Отметить угол отмечается Измерение угла). Если необходимо использовать измерение угла, которое имеется на чертеже, но не было еще отмечено, то можно щелкнуть это измерение и, тем самым, отметить его.

См. также:
Отметить расстояние
Отметить угол
Длина
Угол
Измерения, Вычисления и Параметры
Перенос инструментом Стрелка
Отмеченный вектор переноса
Декартовый вектор переноса